#version 420
#extension GL_ARB_texture_gather : enable
// shader 5eb82314ffb8484e // bg scale, probably overkill to scale
// Last step vertical blend. half tv scaled + pre-blending = aprox half step reduction
// To-do  candidate for multi pass / bokeh replacement
const float resScale = 3;

//const float resScale = 2.0;
uniform ivec4 uf_remappedPS[7];
layout(binding = 0) uniform sampler2D textureUnitPS0;// Tex0 addr 0xf4e12000 res 640x360x1 dim 1 tm: 4 format 0820 compSel: 0 1 2 3 mipView: 0x0 (num 0x1) sliceView: 0x0 (num 0x1) Sampler0 ClampX/Y/Z: 2 2 2 border: 0
layout(location = 0) in vec4 passParameterSem0;
layout(location = 0) out vec4 passPixelColor0;
layout(location = 1) out vec4 passPixelColor1;
uniform vec2 uf_fragCoordScale;
int clampFI32(int v)
{
if( v == 0x7FFFFFFF )
	return floatBitsToInt(1.0);
else if( v == 0xFFFFFFFF )
	return floatBitsToInt(0.0);
return floatBitsToInt(clamp(intBitsToFloat(v), 0.0, 1.0));
}
float mul_nonIEEE(float a, float b){ return min(a*b,min(abs(a)*3.40282347E+38F,abs(b)*3.40282347E+38F)); }
void main()
{
vec4 R0f = vec4(0.0);
vec4 R1f = vec4(0.0);
vec4 R2f = vec4(0.0);
vec4 R3f = vec4(0.0);
vec4 R4f = vec4(0.0);
vec4 R5f = vec4(0.0);
vec4 R6f = vec4(0.0);
vec4 R7f = vec4(0.0);
vec4 R8f = vec4(0.0);
vec4 R9f = vec4(0.0);
vec4 R10f = vec4(0.0);
vec4 R11f = vec4(0.0);
vec4 R12f = vec4(0.0);
vec4 R13f = vec4(0.0);
vec4 R14f = vec4(0.0);
vec4 R15f = vec4(0.0);
vec4 R16f = vec4(0.0);
vec4 R17f = vec4(0.0);
vec4 R123f = vec4(0.0);
vec4 R124f = vec4(0.0);
vec4 R125f = vec4(0.0);
vec4 R126f = vec4(0.0);
vec4 R127f = vec4(0.0);
float backupReg0f, backupReg1f, backupReg2f, backupReg3f, backupReg4f;
vec4 PV0f = vec4(0.0), PV1f = vec4(0.0);
float PS0f = 0.0, PS1f = 0.0;
vec4 tempf = vec4(0.0);
float tempResultf;
int tempResulti;
ivec4 ARi = ivec4(0);
bool predResult = true;
vec3 cubeMapSTM;
int cubeMapFaceId;
R0f = passParameterSem0;
R14f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R0f.xy).xyzw);
// 0
R1f.x = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[0].x) / resScale);
R1f.y = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[0].y) / resScale);
R0f.z = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[0].z) / resScale);
R0f.w = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[0].w) / resScale);
R17f.w = R14f.w;
PS0f = R17f.w;
// 1
R2f.x = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[1].x) / resScale);
R2f.y = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[1].y) / resScale);
R1f.z = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[1].z) / resScale);
R1f.w = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[1].w) / resScale);
R16f.w = R14f.w;
PS1f = R16f.w;
// 2
R3f.x = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[2].x) / resScale);
R3f.y = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[2].y) / resScale);
R2f.z = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[2].z) / resScale);
R2f.w = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[2].w) / resScale);
// 3
R4f.x = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[3].x) / resScale);
R4f.y = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[3].y) / resScale);
R3f.z = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[3].z) / resScale);
R3f.w = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[3].w) / resScale);
R5f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R1f.xy).xyzw);
R6f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R0f.zw).xyzw);
R7f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R2f.xy).xyzw);
R9f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R1f.zw).xyzw);
R8f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R3f.xy).xyzw);
R10f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R2f.zw).xyzw);
R11f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R4f.xy).xyzw);
R12f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R3f.zw).xyzw);
// 0
R4f.x = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[4].x) / resScale);
R4f.y = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[4].y) / resScale);
R3f.z = R0f.x + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[4].z) / resScale);
R3f.w = R0f.y + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[4].w) / resScale);
R127f.x = R5f.w + -(0.5);
R127f.x *= 2.0;
R127f.x = clamp(R127f.x, 0.0, 1.0);
PS0f = R127f.x;
// 1
backupReg0f = R0f.x;
backupReg1f = R0f.y;
backupReg0f = R0f.x;
backupReg1f = R0f.y;
R0f.x = backupReg0f + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[5].z) / resScale);
R0f.y = backupReg1f + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[5].w) / resScale);
R2f.z = backupReg0f + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[5].x) / resScale);
R2f.w = backupReg1f + (intBitsToFloat(uf_remappedPS[5].y) / resScale);
PS1f = R5f.x + -(0.0);
// 2
R126f.x = R127f.x + 1.0;
PV0f.y = R5f.z + -(0.0);
PV0f.z = R5f.y + -(0.0);
R127f.w = R6f.w + -(0.5);
R127f.w *= 2.0;
R127f.w = clamp(R127f.w, 0.0, 1.0);
R125f.x = (R127f.x * PS1f + R14f.x);
PS0f = R125f.x;
// 3
PV1f.x = R6f.x + -(0.0);
PV1f.y = R6f.y + -(0.0);
R123f.z = (R127f.x * PV0f.y + R14f.z);
PV1f.z = R123f.z;
R123f.w = (R127f.x * PV0f.z + R14f.y);
PV1f.w = R123f.w;
PS1f = R6f.z + -(0.0);
// 4
R3f.x = R7f.w + -(0.5);
R3f.x *= 2.0;
R3f.x = clamp(R3f.x, 0.0, 1.0);
R3f.y = R126f.x + R127f.w;
R1f.z = (R127f.w * PV1f.y + PV1f.w);
R1f.w = (R127f.w * PV1f.x + R125f.x);
R2f.y = (R127f.w * PS1f + PV1f.z);
PS0f = R2f.y;
R4f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R4f.xy).xyzw);
R13f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R3f.zw).xyzw);
R15f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R0f.xy).xyzw);
R0f.xyzw = (texture(textureUnitPS0, R2f.zw).xyzw);
// 0
R126f.x = R3f.y + R3f.x;
PV0f.y = R7f.z + -(0.0);
PV0f.z = R7f.y + -(0.0);
PV0f.w = R7f.x + -(0.0);
R127f.z = R9f.w + -(0.5);
R127f.z *= 2.0;
R127f.z = clamp(R127f.z, 0.0, 1.0);
PS0f = R127f.z;
// 1
R123f.x = (R3f.x * PV0f.w + R1f.w);
PV1f.x = R123f.x;
R127f.y = R5f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R126f.z = (R3f.x * PV0f.y + R2f.y);
R127f.w = (R3f.x * PV0f.z + R1f.z);
PS1f = R9f.x + -(0.0);
// 2
PV0f.x = R9f.y + -(0.0);
R126f.y = R126f.x + R127f.z;
R124f.z = R8f.w + -(0.5);
R124f.z *= 2.0;
R124f.z = clamp(R124f.z, 0.0, 1.0);
PV0f.w = R9f.z + -(0.0);
R125f.z = (R127f.z * PS1f + PV1f.x);
PS0f = R125f.z;
// 3
R126f.x = (R127f.z * PV0f.w + R126f.z);
R125f.y = (R127f.z * PV0f.x + R127f.w);
R126f.z = R127f.y * intBitsToFloat(0x41200000);
R126f.z = clamp(R126f.z, 0.0, 1.0);
R127f.w = -(R14f.x) + R5f.x;
R127f.z = -(R14f.y) + R5f.y;
PS1f = R127f.z;
// 4
R125f.x = R6f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R124f.y = -(R14f.z) + R5f.z;
R5f.z = R7f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
PV0f.w = R8f.x + -(0.0);
R127f.y = R8f.y + -(0.0);
PS0f = R127f.y;
// 5
backupReg0f = R126f.y;
backupReg1f = R125f.z;
PV1f.x = R8f.z + -(0.0);
R126f.y = R8f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R125f.z = backupReg0f + R124f.z;
R125f.w = R10f.w + -(0.5);
R125f.w *= 2.0;
R125f.w = clamp(R125f.w, 0.0, 1.0);
R126f.w = (R124f.z * PV0f.w + backupReg1f);
PS1f = R126f.w;
// 6
backupReg0f = R126f.x;
backupReg1f = R127f.y;
backupReg2f = R127f.z;
R126f.x = (R127f.w * R126f.z + R14f.x);
R127f.y = (R124f.z * PV1f.x + backupReg0f);
R127f.z = (R124f.z * backupReg1f + R125f.y);
R124f.w = (backupReg2f * R126f.z + R14f.y);
R5f.w = R125f.x * intBitsToFloat(0x41200000);
R5f.w = clamp(R5f.w, 0.0, 1.0);
PS0f = R5f.w;
// 7
backupReg0f = R124f.y;
backupReg1f = R126f.z;
R125f.x = -(R14f.x) + R6f.x;
R124f.y = -(R14f.y) + R6f.y;
R126f.z = (backupReg0f * backupReg1f + R14f.z);
R6f.w = -(R14f.z) + R6f.z;
R1f.w = -(R14f.x) + R7f.x;
PS1f = R1f.w;
// 8
backupReg0f = R126f.y;
R127f.x = R5f.z * intBitsToFloat(0x41200000);
R127f.x = clamp(R127f.x, 0.0, 1.0);
R126f.y = -(R14f.z) + R7f.z;
R124f.z = -(R14f.y) + R7f.y;
R7f.w = R9f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R2f.w = backupReg0f * intBitsToFloat(0x41200000);
R2f.w = clamp(R2f.w, 0.0, 1.0);
PS0f = R2f.w;
// 9
R124f.x = -(R14f.z) + R8f.z;
R125f.y = -(R14f.y) + R8f.y;
R8f.z = -(R14f.x) + R8f.x;
R127f.w = R10f.x + -(0.0);
PS1f = R10f.y + -(0.0);
// 10
R8f.x = R10f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R6f.y = R125f.z + R125f.w;
PV0f.z = R10f.z + -(0.0);
R8f.w = R11f.w + -(0.5);
R8f.w *= 2.0;
R8f.w = clamp(R8f.w, 0.0, 1.0);
R5f.x = (R125f.w * PS1f + R127f.z);
PS0f = R5f.x;
// 11
backupReg0f = R126f.x;
backupReg1f = R124f.z;
R126f.x = max(R14f.x, backupReg0f);
R5f.y = (R125f.w * R127f.w + R126f.w);
R124f.z = max(R14f.z, R126f.z);
R3f.w = (R125f.w * PV0f.z + R127f.y);
R126f.w = (backupReg1f * R127f.x + R14f.y);
PS1f = R126f.w;
// 12
backupReg0f = R125f.x;
backupReg1f = R126f.y;
R125f.x = max(R14f.y, R124f.w);
R126f.y = (R6f.w * R5f.w + R14f.z);
R126f.z = (R124f.y * R5f.w + R14f.y);
R124f.w = (backupReg0f * R5f.w + R14f.x);
R125f.z = (backupReg1f * R127f.x + R14f.z);
PS0f = R125f.z;
// 13
backupReg0f = R127f.x;
backupReg1f = R9f.z;
R127f.x = (R1f.w * backupReg0f + R14f.x);
R124f.y = -(R14f.x) + R9f.x;
R9f.z = R7f.w * intBitsToFloat(0x41200000);
R9f.z = clamp(R9f.z, 0.0, 1.0);
R125f.w = -(R14f.y) + R9f.y;
R1f.w = -(R14f.z) + backupReg1f;
PS1f = R1f.w;
// 14
backupReg0f = R124f.x;
backupReg1f = R125f.y;
R124f.x = (backupReg0f * R2f.w + R14f.z);
R125f.y = R8f.x * intBitsToFloat(0x41200000);
R125f.y = clamp(R125f.y, 0.0, 1.0);
R127f.z = (backupReg1f * R2f.w + R14f.y);
R127f.w = (R8f.z * R2f.w + R14f.x);
R2f.w = -(R14f.y) + R10f.y;
PS0f = R2f.w;
// 15
backupReg0f = R10f.x;
backupReg1f = R10f.z;
R10f.x = -(R14f.x) + backupReg0f;
R127f.y = R11f.y + -(0.0);
R10f.zwy = vec3(-(R14f.z),R11f.x,R11f.z) + vec3(backupReg1f,-(0.0),-(0.0));
PS1f = R10f.y;
// 16
backupReg0f = R126f.x;
backupReg1f = R124f.z;
backupReg2f = R126f.y;
R126f.x = max(backupReg0f, R124f.w);
R126f.y = max(R125f.x, R126f.z);
R126f.z = R6f.y + R8f.w;
R7f.w = R12f.w + -(0.5);
R7f.w *= 2.0;
R7f.w = clamp(R7f.w, 0.0, 1.0);
R124f.z = max(backupReg1f, backupReg2f);
PS0f = R124f.z;
// 17
R8f.x = max(R124f.x, R125f.z);
R9f.y = max(R127f.z, R126f.w);
R127f.z = max(R127f.w, R127f.x);
R127f.w = (R124f.y * R9f.z + R14f.x);
R124f.y = (R125f.w * R9f.z + R14f.y);
PS1f = R124f.y;
// 18
backupReg0f = R127f.y;
R127f.x = (R1f.w * R9f.z + R14f.z);
R127f.y = (R10f.x * R125f.y + R14f.x);
R125f.z = (R2f.w * R125f.y + R14f.y);
R1f.w = (R10f.z * R125f.y + R14f.z);
R2f.w = (R8f.w * backupReg0f + R5f.x);
PS0f = R2f.w;
// 19
backupReg0f = R10f.y;
R10f.x = (R8f.w * R10f.w + R5f.y);
R10f.y = R12f.x + -(0.0);
R9f.z = (R8f.w * backupReg0f + R3f.w);
R8f.w = R12f.y + -(0.0);
R9f.x = R12f.z + -(0.0);
PS1f = R9f.x;
// 20
R7f.x = R12f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R8f.y = R11f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R10f.z = R126f.z + R7f.w;
R10f.w = max(R126f.y, R124f.y);
R7f.y = max(R124f.z, R127f.x);
PS0f = R7f.y;
// 21
backupReg0f = R9f.y;
R6f.x = R13f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R9f.y = max(R126f.x, R127f.w);
R8f.z = max(R127f.y, R127f.z);
R9f.w = R4f.w + -(0.5);
R9f.w *= 2.0;
R9f.w = clamp(R9f.w, 0.0, 1.0);
R5f.z = max(R125f.z, backupReg0f);
PS1f = R5f.z;
// 0
R127f.x = (R7f.w * R9f.x + R9f.z);
R127f.y = max(R1f.w, R8f.x);
R125f.z = R8f.y * intBitsToFloat(0x41200000);
R125f.z = clamp(R125f.z, 0.0, 1.0);
R127f.w = (R7f.w * R10f.y + R10f.x);
R124f.y = -(R14f.z) + R11f.z;
PS0f = R124f.y;
// 1
R125f.x = -(R14f.y) + R11f.y;
R11f.y = R7f.x * intBitsToFloat(0x41200000);
R11f.y = clamp(R11f.y, 0.0, 1.0);
R127f.z = (R7f.w * R8f.w + R2f.w);
R125f.w = -(R14f.x) + R11f.x;
R125f.y = -(R14f.y) + R12f.y;
PS1f = R125f.y;
// 2
backupReg0f = R12f.x;
R12f.x = -(R14f.z) + R12f.z;
R126f.yzw = vec3(R4f.x,-(R14f.x),R4f.y) + vec3(-(0.0),backupReg0f,-(0.0));
R126f.x = R4f.z + -(0.0);
PS0f = R126f.x;
// 3
backupReg0f = R10f.z;
R124f.x = R4f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R8f.y = R6f.x * intBitsToFloat(0x41200000);
R8f.y = clamp(R8f.y, 0.0, 1.0);
R10f.z = R13f.w + -(0.5);
R10f.z *= 2.0;
R10f.z = clamp(R10f.z, 0.0, 1.0);
R124f.w = backupReg0f + R9f.w;
R12f.y = -(R14f.x) + R13f.x;
PS1f = R12f.y;
// 4
backupReg0f = R127f.x;
R127f.x = -(R14f.y) + R13f.y;
R10f.y = max(R9f.y, R8f.z);
R124f.z = R15f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
R12f.w = -(R14f.z) + R13f.z;
R9f.y = (R9f.w * R126f.x + backupReg0f);
PS0f = R9f.y;
// 5
backupReg0f = R124f.x;
backupReg1f = R7f.y;
backupReg2f = R10f.w;
R124f.x = (R9f.w * R126f.y + R127f.w);
R7f.y = backupReg0f * intBitsToFloat(0x41200000);
R7f.y = clamp(R7f.y, 0.0, 1.0);
R12f.z = max(backupReg1f, R127f.y);
R10f.w = max(backupReg2f, R5f.z);
R5f.z = -(R14f.x) + R4f.x;
PS1f = R5f.z;
// 6
backupReg0f = R127f.z;
R126f.x = (R125f.w * R125f.z + R14f.x);
R126f.y = (R124f.y * R125f.z + R14f.z);
R127f.z = (R9f.w * R126f.w + backupReg0f);
R125f.w = (R125f.x * R125f.z + R14f.y);
R127f.y = (R12f.x * R11f.y + R14f.z);
PS0f = R127f.y;
// 7
backupReg0f = R125f.y;
backupReg1f = R126f.z;
R12f.x = -(R14f.z) + R4f.z;
R125f.y = R13f.x + -(0.0);
R126f.z = (backupReg0f * R11f.y + R14f.y);
R126f.w = (backupReg1f * R11f.y + R14f.x);
R8f.z = R0f.w + -(0.5);
R8f.z *= 2.0;
R8f.z = clamp(R8f.z, 0.0, 1.0);
PS1f = R8f.z;
// 8
backupReg0f = R4f.y;
R125f.x = R13f.y + -(0.0);
R4f.y = -(R14f.y) + backupReg0f;
R125f.z = R124f.w + R10f.z;
R124f.w = R13f.z + -(0.0);
R127f.w = R0f.w + -(intBitsToFloat(0x3f666666));
PS0f = R127f.w;
// 9
backupReg0f = R127f.x;
R127f.x = (R12f.w * R8f.y + R14f.z);
R124f.y = (backupReg0f * R8f.y + R14f.y);
R123f.z = (R12f.y * R8f.y + R14f.x);
PV1f.z = R123f.z;
R12f.w = R124f.z * intBitsToFloat(0x41200000);
R12f.w = clamp(R12f.w, 0.0, 1.0);
R4f.x = -(R14f.x) + R15f.x;
PS1f = R4f.x;
// 10
R13f.x = (R10f.z * R125f.y + R124f.x);
R125f.y = max(PV1f.z, R126f.w);
R124f.z = -(R14f.z) + R15f.z;
R126f.w = -(R14f.y) + R15f.y;
R124f.x = max(R10f.w, R125f.w);
PS0f = R124f.x;
// 11
backupReg0f = R125f.x;
backupReg1f = R124f.y;
R125f.x = (R10f.z * R124f.w + R9f.y);
R124f.y = (R10f.z * backupReg0f + R127f.z);
R10f.z = max(backupReg1f, R126f.z);
R125f.w = max(R127f.x, R127f.y);
R127f.y = R0f.x + -(0.0);
PS1f = R127f.y;
// 12
backupReg0f = R126f.x;
backupReg1f = R126f.y;
backupReg2f = R127f.w;
R126f.x = (R5f.z * R7f.y + R14f.x);
R126f.y = max(R10f.y, backupReg0f);
R126f.z = (R12f.x * R7f.y + R14f.z);
R127f.w = max(R12f.z, backupReg1f);
R5f.z = backupReg2f * intBitsToFloat(0x41200000);
R5f.z = clamp(R5f.z, 0.0, 1.0);
PS0f = R5f.z;
// 13
backupReg0f = R4f.y;
R12f.x = -(R14f.z) + R0f.z;
R4f.y = -(R14f.x) + R0f.x;
R127f.z = (backupReg0f * R7f.y + R14f.y);
R124f.w = R0f.z + -(0.0);
R7f.y = R15f.w + -(0.5);
R7f.y *= 2.0;
R7f.y = clamp(R7f.y, 0.0, 1.0);
PS1f = R7f.y;
// 14
backupReg0f = R0f.y;
backupReg1f = R125f.z;
R127f.x = R0f.y + -(0.0);
R0f.y = -(R14f.y) + backupReg0f;
R125f.z = backupReg1f + R8f.z;
R123f.w = (R4f.x * R12f.w + R14f.x);
PV0f.w = R123f.w;
R0f.x = (R126f.w * R12f.w + R14f.y);
PS0f = R0f.x;
// 15
backupReg0f = R126f.x;
R126f.x = max(R126f.y, backupReg0f);
R126f.y = max(R124f.x, R127f.z);
R127f.z = max(PV0f.w, R125f.y);
R123f.w = (R124f.z * R12f.w + R14f.z);
PV1f.w = R123f.w;
R124f.x = R15f.x + -(0.0);
PS1f = R124f.x;
// 16
backupReg0f = R127f.x;
backupReg1f = R126f.z;
R127f.x = (R8f.z * R127f.y + R13f.x);
R127f.y = (R8f.z * backupReg0f + R124f.y);
R126f.z = max(R127f.w, backupReg1f);
R127f.w = (R8f.z * R124f.w + R125f.x);
R124f.y = max(PV1f.w, R125f.w);
PS0f = R124f.y;
// 17
R123f.x = (R4f.y * R5f.z + R14f.x);
PV1f.x = R123f.x;
R123f.y = (R0f.y * R5f.z + R14f.y);
PV1f.y = R123f.y;
R124f.z = max(R0f.x, R10f.z);
// 18
backupReg0f = R126f.y;
R123f.x = (R12f.x * R5f.z + R14f.z);
PV0f.x = R123f.x;
R126f.y = max(R126f.x, PV1f.x);
PV0f.z = R15f.z + -(0.0);
PV0f.w = R15f.y + -(0.0);
R5f.z = max(backupReg0f, PV1f.y);
PS0f = R5f.z;
// 19
backupReg0f = R127f.x;
backupReg1f = R126f.z;
backupReg2f = R127f.w;
R127f.x = (R7f.y * PV0f.w + R127f.y);
R127f.y = (R7f.y * R124f.x + backupReg0f);
R126f.z = R125f.z + R7f.y;
R127f.w = max(backupReg1f, PV0f.x);
R125f.w = (R7f.y * PV0f.z + backupReg2f);
PS1f = R125f.w;
// 20
PV0f.x = max(R10f.y, R127f.z);
PV0f.z = max(R12f.z, R124f.y);
PV0f.w = max(R10f.w, R124f.z);
R127f.z = 1.0 / R6f.y;
PS0f = R127f.z;
// 21
backupReg0f = R126f.y;
R124f.x = max(PV0f.w, R5f.z);
R126f.y = max(PV0f.x, backupReg0f);
R5f.z = R5f.y * PS0f;
R14f.w = max(PV0f.z, R127f.w);
PS1f = 1.0 / R126f.z;
// 22
backupReg0f = R3f.w;
R12f.x = R5f.x * R127f.z;
PV0f.x = R12f.x;
R5f.y = R127f.y * PS1f;
PV0f.y = R5f.y;
R14f.z = R127f.x * PS1f;
PV0f.z = R14f.z;
R3f.w = backupReg0f * R127f.z;
PV0f.w = R3f.w;
R15f.z = R125f.w * PS1f;
PS0f = R15f.z;
// 23
backupReg0f = R10f.y;
backupReg1f = R12f.z;
R5f.x = R10f.w + -(PV0f.x);
R10f.y = backupReg0f + -(R5f.z);
R12f.z = -(PV0f.y) + R126f.y;
R10f.w = backupReg1f + -(PV0f.w);
R6f.y = -(PV0f.z) + R124f.x;
PS1f = R6f.y;
// 0
PV0f.x = -(R15f.z) + R14f.w;
R17f.y = (R5f.x * intBitsToFloat(uf_remappedPS[6].x) + R12f.x);
R17f.z = (R10f.w * intBitsToFloat(uf_remappedPS[6].x) + R3f.w);
R17f.x = (R10f.y * intBitsToFloat(uf_remappedPS[6].x) + R5f.z);
PS0f = R17f.x;
// 1
R16f.x = (R12f.z * intBitsToFloat(uf_remappedPS[6].x) + R5f.y);
PV1f.x = R16f.x;
R16f.y = (R6f.y * intBitsToFloat(uf_remappedPS[6].x) + R14f.z);
PV1f.y = R16f.y;
R16f.z = (PV0f.x * intBitsToFloat(uf_remappedPS[6].x) + R15f.z);
PV1f.z = R16f.z;
// 2
R1f.xyz = vec3(PV1f.x,PV1f.y,PV1f.z);
R1f.w = R16f.w;
// 3
R0f.xyz = vec3(R17f.x,R17f.y,R17f.z);
R0f.w = R17f.w;
// export
passPixelColor0 = vec4(R0f.x, R0f.y, R0f.z, R0f.w);
passPixelColor1 = vec4(R1f.x, R1f.y, R1f.z, R1f.w);
}
