如果luma目录下没有config.bin（保存luma设置的文件），开机后将自动进Luma3DS设置菜单（之后想进入设置，可按住Select键开机）。
Luma3DS设置菜单简要说明，现在下屏也有每个选项的对应提示：

"Default EmuNAND:1( )2( )3( )4( )"			--默认EmuNAND的设置，最多支持到4个EmuNAND
"Screen brightness:4( )3( )2( )1( )"			--四级亮度调整：1是最暗，4是最亮
"Splash:Off( )Before(x)After( )payloads"		--显示启动画面：关闭、在加载payloads前、在加载payloads后
"PIN lock:Off( )4( )6( )8( )digits"			--PIN锁选项：关闭、4位、6位、8位，可用按键有A、B、X、Y和数字方向键
"New3DS CPU:Off( )Clock( )L2( )Clock+L2( )"		--N3DS提升CPU的频率、开启扩展的L2Cache，有需要的可以选
"Dev.features:Off( )ErrDisp( )UNITINFO( )		--开发者功能：关闭、显示debug错误信息、开发机模式（在线功能将无法使用）

"( )Autoboot SysNAND"					--自动启动真实系统，有需要的选
"( )Use SysNAND FIRM if booting with R(A9LH)"		--A9LH下如果按住R启动使用SysNAND的FIRM，有需要的可以选
"( )Enable FIRMs and modules loading from SD"		--允许从SD卡加载FIRMS和系统模块，一般不用选
"( )Use custom path"					--使用自定义的payload路径
"(x)Enable region/language emu. and ext..code"		--启用区域/语言模拟等，有需要的可以选
"(x)Show NAND or user string in System Settings"	--在系统设置里显示NAND模式或自定义用户字符串，有需要的可以选
"( )Show GBA boot screen in patched AGB_FIRM"		--运行GBAVC游戏时显示GBA开机画面，出于兼容性考虑一般不用选
"( )Patch SVC/service/archive/ARM9 access"		--禁用SVC、service、archive、ARM9access等，一般不建议选



一般按上面配置选择，若无虚拟系统，则勾选上Autoboot SysNAND。